**АД**

**МИНИСТРАЦИЯ КАКСИНВАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2013 № 8

**с. Каксинвай**

**Об утверждении схемы теплоснабжения
Каксинвайского сельского поселения Малмыжского муниципального
района на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года**

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Администрация Каксинвайского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить схему теплоснабжения Каксинвайского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года в составе:

1.1. Основные положения  схемы  теплоснабжения Каксинвайского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы

до 2025 года.

1.2.  Схемы  размещения основных источников  теплоснабжения  и тепловых сетей Каксинвайского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года.

2. Администрации Каксинвайского сельского поселения совместно с отделом Архитектуры и строительства Малмыжского муниципального района», при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий учитывать схему теплоснабжения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Каксинвайского сельского поселения Я.А. Мухлисов

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Каксинвайского сельского поселения

от 01 .02.2013 № 8

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

 Основанием для разработки схемы теплоснабжения Каксинвайского сельского поселения Малмыжского муниципального района является: Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ

«О теплоснабжении»; постановление Правительства РФ от22.02.2012 №154.

 **1. Общие положения**

**Схема теплоснабжения** [поселения](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы [теплоснабжения](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), ее развития с учетом правового регулирования в области [энергосбережения и повышения энергетической эффективности](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5).

**II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:**

* определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
* повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;
* минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
* обеспечение жителей Каксинвайского сельского поселения тепловой энергией;
* улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

**Схемы тепловых сетей на территории с. Каксинвай**

**муниципального образования**

**Каксинвайское сельское поселение**

э

\_) и э о.

5

3

э

гоо.

л о

с; го

о оо

го

к

X Ш

с;

0)

о о с

о оо

.0

с;

ш о

о оо

гот

X

о

го

(С Ш

ш

X

о

го

*\\$*

О

28

111

о&•© оо 2

г?г

1 и (О

II

2 ^ —

о ,гм

0.5 сЕС

5 Э^

э

\_) и э о.

5

3

э

гоо.

л о

с; го

о оо

го

к

X Ш

с;

0)

о о с

о оо

.0

с;

ш о

о оо

гот

X

о

го

(С Ш

ш

X

о

го

*\\$*

О

28

111

о&•© оо 2

г?г

1 и (О

II

2 ^ —

о ,гм

0.5 сЕС

5 Э^

**2.Пояснительная записка схемы теплоснабжения**

Каксинвайское сельское поселение входит в состав Малмыжского муниципального района (далее – Малмыжский муниципальный район) и является одним из 18 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

 Площадь поселения на 01.01.2009 г. – 105,76 км кв.

Располагается на расстоянии 55 км. от районного центра В состав Каксинвайского сельского поселения входят 12 населенных пунктов: с. Каксинвай, д. Каксинша, д. Канамаш, д. Курлово, д. Новый Буртек, д.МалаяШабанка, д.Новое Кошкино, д.Аг-Юл, Носокский лесоучасток, д. Большая Шабанка, д. Новый Кокуй, д. Новый Малмыж.

Административным центром поселения является с Каксинвай.

Численность населения Каксинвайского на 01.01.2012 – 933 человек.

В геоморфологическом отношении территория Каксинвайского сельского поселения приурочена к Волго - вятской равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой.

В настоящее время потребности в теплоснабжающей организации, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения нет, так как 100% населения муниципального образования Каксинвайского сельского поселения пользуются индивидуальным дровяным отоплением своих домов. Теплоснабжение (отопление) Каксинвайского сельского поселения осуществляется:

- в с. Каксинвай 1 котельная, обслуживает школу с. Каксинвай.

Частные дома котельными не обслуживаются.

-население Каксинвайского сельского поселения в настоящее время уменьшается и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 950 и 940 человек. Соответственно, сохраняется население населенных пунктах с. Каксинвай, д. М-Шабанка, д.Б-Шабанка . Население села Каксинвай составляет порядка 23,8% от численности всего населения Каксинвайского сельского поселения.

- площадь населенных пунктов не изменяется:

 - Каксинвай 57 га. (прирост – 0 га),

Новые площади в населенных пунктах Генпланом не планируются.

 Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1), зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

 Село Каксинвай имеет в настоящее время электро – системы инженерного обеспечения, (в перспективе системы реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития населенных пунктов). Горячего водоснабжения на территории муниципального образования нет.

- объекты на территории с. Каксинвай имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

**3. Основные направления развития системы**

**теплоснабжения  Каксинвайского сельского поселения.**

Основными направлениями развития системы теплоснабжения  Каксинвайского сельского поселения  являются:
Обеспечение надежного  теплоснабжения  объектов жилищного социального назначения от всех видов источников  теплоснабжения  независимо от их имущественной принадлежности.
Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
Администрацией проведен сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии на основании сравнительного анализа, рекомендуется использование дровяного топлива.

 Объекты культуры, образования, здравоохранения, СПКСА, Православный храм, частные дома, будут снабжаться по прежней схеме.Строительство новых котельных нецелесообразно.

 Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступности к ревизии и ремонту. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять подземно.

**4.Оценка приростатепловых нагрузок**

**Каксинвайского сельского поселения**.

При оценке прироста тепловых нагрузок учтен прирост теплопотребления по расчетному плану Каксинвайского сельского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Каксинвайского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Каксинвайского сельского поселения;

Разрешений на подключения к котельным за последние 3 года не выдано.

Согласования и отказы на подключение тепловых нагрузок в течении 3 лет не выдавались, прогнозируемые величины тепловых нагрузок равны современным тепловым нагрузкам которые в свою очередь остаются постоянными в течении 3 прошедших лет. Планируемый прирост тепловых нагрузок по Каксинвайскому сельскому поселению в период до 2025 года равен нулю.

**5. Сведения о котельных по поселениям**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженностькм |
| 1 | Каксинвайское сельское поселение | 1. Котельная МКОУ ООШ с.Каксинвай2. Котельная МКОУНОШ д.Б-Шабанка3. Котельная СПКСА колхоза «Каксинвайский» | 0,27 0,080,27 и 0,08 | 0,11 |
| 0,005 |
| 0,01 |
|  |

**Административно-территориальное устройство**

**Населенные пункты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц | Количество жилых квартир | Вид отопления |
| **с. Каксинвай** |
|  | ул. Школьная: 1,3,5,9,15,21,39,43,45,47,49,53,59,63,65,67,71,77,81,83,85,89,91,93,95-1,97-2,54,54А,52А,50,48,46,42,38,36, 20,16,12. |  38  | Индивидуальное  (дрова ) |
|  | ул. Молодежная:1,2-1,2-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,10-1,10-2,11-2,14,23-2, 25-2,27-1,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,37,38,34,32-1,30-1,24. |  27 | Индивидуальное  (дрова ) |
|  | ул.Заречная:1,4,6,9,14,16,15,13,11. |  9 | Индивидуальное  (дрова ) |
|  **д. Каксинша** |
|  | ул. Каксиншинская |  | Индивидуальное  (дрова ) |
| **д.Канамаш** |
|  | ул. Канамашская:1А,1,3,5,7,13А,15,25,29,31,33,37,49,14,8,4,2,2А. |  18 | Индивидуальное  (дрова ) |
|  | д. Курлово |  |  |
|  | ул. Курловская:1,9,15,33,35-2,20-1,20-2,18,14-1,14-2,8,6,2. |  13 | Индивидуальное  (дрова ) |
| **д. Новый Буртек** |
|  | ул. Новобуртекская:1А,2,4,6,8-1,8-2,9,16,18,24, 32,36,38,40. |  14 | Индивидуальное  (дрова ) |
| **д.МалаяШабанка** |
|  | ул. Верхняя:1-1,1-2,3-1,3-2,5,7,9,11,15,19,23,25,27,31,35,37А,37,39,39А,43,45,26,22-1,20-1,20-2, |  | Индивидуальное  (дрова ) |
|  | ул. Нижняя |  | Индивидуальное  (дрова ) |
| **д. Новое Кошкино** |
|  | ул. Новокошкинская:1,5,7,15,19,23,14,16,20,22,24,38,42. |  13 | Индивидуальное  (дрова ) |
| **д. Аг-Юл** |
|  | ул. Аг-Юлская:7,15,10,6,4. |  5 | Индивидуальное  (дрова ) |
| **Носокский лесоучасток** |
|  | ул. Носокская:9,13,15,22,10-2,4-1,4-2. |  7 | Индивидуальное  (дрова ) |
| **д.Большая Шабанка** |
|  | ул. Верхняя:1,4,8,10,11,15,17. |  7 | Индивидуальное  (дрова ) |
|  | ул. Нижняя:4,8,10,12,15,18,21. |  7 | Индивидуальное  (дрова ) |
|  | ул. Такашурская:1,2,4,8,9,11,12,14. |  8 | Индивидуальное  (дрова ) |
|  | ул. Новая:1-1,1-2,9,11,13,4,2. |  7 | Индивидуальное  (дрова ) |
|  | ул. Заречная:1,4,5,6,8,9,10-1,10-2,11,16,18,19,23,25,30. |  15 | Индивидуальное  (дрова ) |
| **д.НовыйКокуй** |
|  | ул. Центральная:4,20,24,26,11,7. |  6 | Индивидуальное  (дрова ) |
|  | ул. Молодежная:17,13,5-1,1,2,6,8,16,18,24,24А,30,32. |  13 | Индивидуальное  (дрова ) |
|  | ул. Школьная:4,5. |  2 | Индивидуальное  (дрова ) |
|  **д. Новый Малмыж** |
|  | ул. В-Фадеева:7,9,11,13,23,29,35,37,39,45,47,55,61,4,6. |  15 | Индивидуальное  (дрова ) |
|  | ул. Заречная:3,10,14. |  3 | Индивидуальное  (дрова ) |