**ПАМЯТКА**

**для участников ярмарки на празднике «ЯРМАРКА - Казанская», оказывающих услуги с использованием аттракционов**

При предоставлении гражданам услуг развлекательного характера с использованием батутов, каруселей и иных аттракционов организациями, предоставляющими услуги независимо от организационно-правовой формы, в том числе индивидуальными предпринимателями должны приниматься меры по соблюдению установленных законодательством сроков службы и требований безопасности.

Сведения об экстремальности аттракциона и любых ограничениях пользования им по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу должны быть приведены в информации для посетителей, размещаемой перед входом на аттракцион. Перед входом также размещается информационная табличка, содержащая сведения о дате последней ежегодной проверки аттракциона с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки, в том числе паспортов и инструкций по эксплуатации и обслуживанию аттракционов на русском языке; декларации о соответствии или сертификата соответствия требованиям безопасности на игровое оборудование; правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; санитарных правил содержания аттракционов, в том числе водных.

Эксплуатант обязан проводить комплекс мероприятий по поддержанию безопасности и функционирования аттракционов. При определении зоны безопасности учитываются перемещения ребенка и подвижных элементов аттракционов. В данной зоне обеспечивается отсутствие каких-либо препятствий (элементов конструкций, веток деревьев, скамеек, стоек с объявлениями). Свободный доступ посетителей в опасные зоны (зоны движения пассажирских модулей, механизмов, шкафы с электрооборудованием, платформы и лестницы для обслуживающего персонала) во время работы аттракциона и вне его работы исключен.

Зона приземления оборудуется смягчающим, упругим или амортизирующим покрытием для исключения травмирования детей при падении с аттракциона.

Эксплуатация оборудования, если оно повреждено и может нанести ущерб здоровью детей, запрещена. Эсплуатант проводит ежедневную и ежегодную проверки аттракционов, а также другие виды проверок, предусмотренных эксплуатационными документами. Для эксплуатировавшихся аттракционов после длительного (свыше 12 месяцев) приостановления эксплуатации, простоя по техническим причинам в случае проведения частичной или полной разборки аттракциона эксплуатантом выполняется полная проверка аттракциона.

За нарушения требований технического регламента, правил и прав потребителей в сфере оказания указанных услуг предусмотрена административная ответственность.